# Hochpassfilter

## Frequenzgang

Der Frequenzgang von Hochpassfiltern ergibt sich aus der Spiegelung des Frequenzganges des entsprechenden Tiefpassfilters an der Linie der Grenzfrequenz.

Abb.: Amplituden-Frequenzgang von Hochpassfiltern (4. Ordnung)

## Sprungantwort

Im Gegensatz zu Tiefpassfiltern schwingen die Filterausgangswerte der Sprungantwort bei Hochpassfiltern um den stationären Wert.

Abb.: Sprungantwort von Hochpassfiltern (4. Ordnung)