# ID 13201

Messweg zur Messung der ersten Werkstückkante (@P3) nicht definiert.
Beschreibung | Die Länge des Wegs, entlang dem die Werkstückkante gemessen werden soll, ist nicht definiert.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Parametrierung prüfen und Versorgungsparameter korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm