# Zugeordnete Adressbuchstaben

Im eingesetzten Decoder sind die folgenden Adressbuchstaben festen Bedeutungen zugeordnet.

Die Technologie betreffende Adressbuchstaben:

D,d | <int, double, expr> | Werkzeugkorrekturaufruf
E,e | <int, double, expr> | Vorschub am Satzende
F,f | <int, double, expr> | Vorschub am Satzanfang
H,h | <int, double, expr> | Hilfsfunktion
M,m | <int, double, expr> | Schaltfunktion
S,s | <int, double, expr> | Spindeldrehzahl, Synchronverhältnis etc.
T,t | <int, double, expr> | Werkzeugplatzaufruf

Die Geometrie betreffende Adressbuchstaben:

G,g | <int, double, expr> | Wegbedingung
I,i | <int, double, expr> | Interpolationsparameter für 1. Bahnachse
J,j | <int, double, expr> | Interpolationsparameter für 2. Bahnachse
K,k | <int, double, expr> | Interpolationsparameter für 3. Bahnachse
R,r | <int, double, expr> | Kreisradius

Den Programmablauf betreffende Adressbuchstaben:

L,l | <string> | Unterprogrammaufruf, global
LL,ll | <string> | Unterprogrammaufruf, lokal
N,n | <int, double, expr> | Satznummer
O,o | <int, double, expr> | Nicht belegt
$ |  | Kennung für Steuersatzanweisungen
# |  | Kennung für erweiterte Sprachelemente

Die Arithmetik betreffende Adressbuchstaben:

P,p | <int, double, expr> | Parameter

Variabel und per Kanalparametersatz zuweisbar sind die Adressbuchstaben zur Bezeichnung der numerischen Achsen. Üblicherweise werden die Buchstaben X, Y und Z zur Bezeichnung der 3 Linearachsen eines kartesischen Raumkoordinatensystems sowie A, B und C zur Bezeichnung von Rundachsen verwendet (Klein-/Großbuchstaben werden unterschieden). Nach DIN 66025 wird mit U, V und W die zweite Bewegung parallel zum Raumkoordinatensystem angegeben.

Neben dieser einfachen Möglichkeit können Achsbezeichnungen auch aus mehreren Zeichen (Strings) bestehen (X_ACHSE, Y22, ZA3). Zur Unterscheidung des Achsnamens von der Koordinatenangabe ist in diesem Fall das "="-Zeichen zu verwenden, also X1=120.345.

Für die folgenden Kapitel der Programmieranleitung werden hauptsächlich die Erstgenannten und häufig verwendeten Adressbuchstaben eingesetzt.