# ID 120377

Anwahl des Freiformflaechenmodus bei aktiver Spline-Interpolation nicht zulaessig.
Beschreibung | Vor Anwahl der HSC Funktion (#HSC[]) muss die Spline Interpolation (G151) deaktiviert sein. Weitere Informationen zur HSC Funktion siehe [PROG// Kapitel: Standard HSC-Programmierung].
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | Spline Interpolation über G150 deaktivieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.