# ID 44025

FB-Fehler: Auftrag nicht erlaubt. Abbruch des Messauftrags ist noch aktiv.
Beschreibung | Es handelt sich hierbei um einen Fehler einer Instanz des MC_TouchProbe oder MC_AbortTrigger. Der FB wurde beauftragt und setzt noch im gleichen SPS-Takt den Ausgang „Error“ auf TRUE und zeigt am Ausgang „ErrorID“ diese Fehlermeldung, weil noch ein Auftrag zum Abbrechen eines Messvorganges aktiv ist.
Reaktion | Klasse | - | Der Auftrag wird vom FB verworfen und nicht an den Motion Controller weitergeleitet.
Abhilfe | Klasse | - | Wird der Fehlercode angezeigt, muss abgewartet werden, bis der zuvor gestartete Abruch eines Messvorgangs quittiert wird, bevor eine neue Beauftragung erfolgt. Generell muss verhindert werden, dass ein Messvorgang gestartet oder der Abbruch eines Messvorgangs beauftragt wird, solange noch ein Auftrag zum Abbruch eines Messvorgangs aktiv ist.
Fehlertyp | -