# Maximale Anzahl aufgezeichneter Ereignisse (P-STUP-00054)

P-STUP-00054 | Maximale Anzahl der Einträge im History Speicher.
Beschreibung | Die CNC bietet die Möglichkeit, Ereignisse in einem History-Speicher abzulegen (Logging-Einträge). Der Parameter legt die Anzahl der maximal aufgezeichneten Ereignisse fest. Treten mehr Einträge auf, so wird der älteste Eintrag überschrieben.
Parameter | configuration.channel[i].decoder.log_entry_number
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ... MAX(UNS32)
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |