# Festlegen der Art der aufgezeichneten Ereignisse (P-STUP-00073)

P-STUP-00073 | Festlegen der Art der aufgezeichneten Ereignisse
Beschreibung | Die CNC bietet die Möglichkeit, Ereignisse in einem History-Speicher abzulegen (Logging-Einträge). Der Parameter ermöglicht die anwenderspezifische Definition der aufzuzeichnenden Logging-Einträge der CNC. Je nach Fehlersuche oder Analyseanforderung kann das Aufzeichnen der Ereignisse gefiltert werden, um die Anzahl der aufzuzeichnenden / zu analysierenden Einträge vorab schon zu reduzieren.
Parameter | configuration.channel[i].interpolator.log_level
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ... MAX(UNS32)
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |