# Programmierbeispiel

Dieser Zyklusaufruf graviert den Text "ISG kernel" in die Werkstückoberfläche. Die Linienbreite der Buchstaben ist durch den Radius des verwendeten Werkzeuges gegeben.

## Programmierbeispiel

Gravieren

; Gravierzyklus aufrufen

L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy" \

@P1 = 0 ( Werkstückoberfläche ) \

@P2 = 2 ( Rückzugsebene ) \

@P3 = 1 ( Sicherheitshöhe ) \

@P4 = 0.2 ( Gravurtiefe ) \

@P11 = 2000 ( Vorschub Zustellung ) \

@P12 = 1000 ( Vorschub Gravieren ) \

@P21 = "ISG kernel" ( Text ) \

@P53 = 2 ( Schriftgröße ) \

]

M30