# ID 50357

SERCOS-Param.: Datum nicht aenderbar.
Beschreibung | Schreiben von SERCOS Parametern im NC Programm über #IDENT WR[] nicht möglich da der SERCOS Parameter nicht änderbar ist. Weitere Informationen zur Funktionalität siehe [PROG// Kapitel: Schreiben und Lesen von Antriebsparametern und Kommandos].
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | SERCOS Ident kann nur über #IDENT RD[] gelesen werden.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Identifikationsnummer [-]
Programmierte SERCOS Identnummer.
%3: | Aktueller Wert [-]
SERCOS Rückgabewert 1.
%4: | Aktueller Wert [-]
SERCOS Rückgabewert 2.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.