# Dynamikmodell ID (P-CHAN-00866)

P-CHAN-000866 | Dynamikmodell ID
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die ID des Dynamikmodells festgelegt. Über diese ID wird der Parametersatz des entsprechenden Dynamikmodells zugewiesen.
Parameter | dynamic_model[i].id
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 1 =< P-CHAN-00866< MAX(UNS16)
Dimension | ---
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3115