# Technologiefunktionalität bei Einzelsatz

## Programmierbeispiel

Technologiefunktionalität bei Einzelsatz

%bsp05.nc

N10 G00 X0 Y0 Z0 G17

N20 F9000

N30 V.G.WZ_AKT.R=5 (Radius des Werkzeuges)

N40 G237 (lotrechte Anwahl aktiviert)

N60 G01 X10 Y10

; Korrigierte Bahn

N50 G41 M7 (Anwahl der WRK links)

N55 M8 X70 Y30

N60 M7

N90 G40 (Abwahl der WRK)

N100 G90 X100 Y0

N110 X0

; Darstellung der originalen Kontur

N210 G01 X10 Y10

N220 X70 Y30

N240 X100 Y0

N270 G00 X0

N999 M30

Abb.: Konturbeispiel bei Technologiefunktionalität bei Einzelsatz