# FIR- Filter (filter_fir.*)

FIR-Filter (Finite-Impulse-Response-Filter) sind diskrete Filter mit endlich langer Impulsantwort.

## Versionshinweis

Die Funktionalität und die Parameter sind verfügbar ab CNC-Version V.3.1.3075.

## Weiterführende Informationen

- FIR-Filter - Aktivierung (P-AXIS-00573)
- FIR-Filter - Typ (P-AXIS-00586)
- FIR-Filter - Ordnung (P-AXIS-00587)
- FIR-Filter - Ordnung in der Zeit (P-AXIS-00591)
- FIR-Filter - Wirkungsanteil (P-AXIS-00590)
- FIR-Filter - Grenzfrequenz (P-AXIS-00585)
- FIR-Filter - Güte (P-AXIS-00593)