# ID 21400

Globale Vorschubgewichtung negativ programmiert.
Beschreibung | Der mit G129 programmierte globale Gewichtungswert für den Eilgang ist negativ. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N20 G129 = -60

:

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 G129 = 60

:

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 1 | NC-ProgrammbearbeitNC-Programmbearbeitung wird fortgesetzt. ung wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Im Konfliktfall wird die Vorschubgewichtung automatisch auf 100% gesetzt und die NC-Programmbearbeitung fortgesetzt. Vor dem nächsten Programmstart sollte ein sinnvoller Wert größer Null programmiert werden.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
%2: | Korrigierter Wert [-]
Automatisch berichtigte Vorschubgewichtung
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.