# ID 110215

Beschleunigungsgrenze ist größer als zulässiger Wert.
Beschreibung | Die Beschleunigungsgrenze P-AXIS-00007 der kennliniengeführten Beschleunigung wurde zu gross angegeben. Diese darf nicht höher als die maximale Achsbeschleunigung P-AXIS-00008 sein.
Reaktion | Klasse | 1 | Begrenzung des Wertes
Abhilfe | Klasse | 1 | Listeneintrag anpassen
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s]
P-AXIS-00007
%3: | Grenzwert [1µm/s bzw. 0,001°/s]
P-AXIS-00008
%4: | Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s]
P-AXIS-00007
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.