# ID 270060

Bei Transition entspricht der aktuelle Zustand nicht dem angenommenen.
Beschreibung | Bei der Beauftragung eines Betriebsartenwechsels entspricht der ‚Ausgangszustand der Betriebsart bei Betriebsartwechsel‘ nicht dem aktuellen Zustand. Siehe: [HLI// Ausgangszustand der Betriebsart bei Betriebsartwechsel] CNC Version < 2800 [HLI// Ausgangszustand der Betriebsart bei Betriebsartwechsel] CNC Version > 2800

Die Umschaltung der Betriebsart/des Zustandes wird nicht ausgeführt.

Die in der Mode-State Unit eingetragenen Werte [HLI// Kapitel: Betriebsarten] müssen korrigiert werden.

Möglichkeiten:

Eintrag des korrekten Zustandes

Eintrag des Wertes „0“ für den aktuellen Zustand. Damit wird der angeforderte Betriebsartenwechsel unabhängig von der aktuellen Betriebsart/des Zustandes immer durchgeführt.

Reaktion | Klasse | 3 | Die Umschaltung der Betriebsart wird nicht durchgeführt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrigieren des ‚Ausgangszustand der Betriebsart bei Betriebsartwechsel‘. Beauftragung erneut ausführen
Parameter | %1: |
Aktueller Zustand
%2: |
Angenommener Zustand
Fehlertyp | -