# ID 20260

Beim Schreiben von extern wurde "Parameter-Nr kleiner/gleich 0" angegeben.
Beschreibung | Beim Schreiben eines P-Parameters von der Bedienoberfläche wird eine negative Parameternummer verwendet.
Reaktion | Klasse | 3 | NC-Programmbearbeitung wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | NC-Programm neu starten. Beim Schreiben des P-Parameters von der Bedienoberfläche eine positive Parameternummer verwenden.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafte Parameternummer
Fehlertyp | 3, Fehler in der Kommunikation.