# ID 21988

Variable liegt außerhalb des erlaubten Adressbereiches. Variable wird nicht angelegt!
Beschreibung | Die kanalspezifische V.CH Variable kann nicht angelegt werden, da sie nicht mehr in den verfügbaren V.CH Speicher passt. Die Speichergröße kann im Parameter P-CHAN-00424 vergrößert werden. Anschließend ist ein Neustart der Steuerung notwendig.
Reaktion | Klasse | 2 | V.CH Variable wird nicht angelegt und steht im NC-Programm nicht zur Verfügung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren von P-CHAN-00424. Speichergröße erhöhen oder Anzahl V.CH Variablen reduzieren.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Variablenname der betroffenen Variable
%2: | Aktueller Wert [-]
Startadresse der Variable
%3: | Aktueller Wert [-]
Größe der Variable
%4: | Aktueller Wert [-]
Ende Speicherbereich V.CH Variablen
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.