# ID 20805

Prog. Funktion im temporären Übergang ins Maschinenkoordinatensystem nicht erlaubt.
Beschreibung | Die programmierte Funktion ist bei aktivem temporären Maschinenkoordinatensystem (#MCS ON) nicht zulässig.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und ändern des NC-Programms. Deaktivieren des temporären Maschinenkoordinatensystems mit #MCS OFF vor der Programmierung der beanstandeten Funktion.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.