# ID 292082

Kinematische Transformation: Keine gültige Status&Turn-Lösung gefunden
Beschreibung | Die programmierten Werte für Status&Turn führen zu einem Widerspruch. Siehe auch PROG//Status & Turn (IS, IT)
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 5 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms. Die programmierten Werte für Status&Turn (IS, IT) müssen konsistent sein.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.