# ID 20440

Kanalparameter: Eine Slaveachse kann nicht ihre eigene Masterachse sein.
Beschreibung | Im Hochlauf wird bei der Prüfung der Kanalparameter festgestellt, dass in der Standardkoppelgruppe 0 (Null) die Master- und Slaveachse (P-CHAN-00037, P-CHAN-00038) eines Koppelpaares die gleiche logische Achsnummer haben.
Reaktion | Klasse | 1 | Steuerungshochlauf wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Während dem Hochlauf wird im Konfliktfall das Master-/Slaveachspaar mit der identischen logischen Achsnummer ausgeblendet und der Hochlauf fortgesetzt. P-CHAN-00037 bzw. P-CHAN-00038 müssen mit unterschiedlichen zulässigen logischen Achsnummern (> 0) angegeben werden.

Hinweis:

Eventuell stehen nach dem Hochlauf dann im Kanal nicht alle der in der Kanalparameterliste konfigurierten Master-/Slaveachspaare zur Verfügung!

Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Index des fehlerhaften Master-/Slaveachspaares
%2: | Logische Achsnummer [-]
Redundante logische Achsnummer
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.