# Name des Knotenpunktes (P-SECO-00040)

P-SECO-00040 | Name des Knotenpunktes
Beschreibung | Mit diesem Parameterkann der Name eines Knotenpunkts definiert werden.
Parameter | linkpoint[i].name
Datentyp | STRING
Datenbereich | Maximal 39 Zeichen
Dimension | ----
Standardwert | *
Anmerkungen | * Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.

Beispiel aus Liste:

:

linkpoint[0].name X_ACHSE

linkpoint[0].mountpoint GROUND

linkpoint[0].input_log_ax_nr 1

linkpoint[0].cs_init.position[0] 0.000000

linkpoint[0].cs_init.position[1] 0.000000

linkpoint[0].cs_init.position[2] 0.000000

linkpoint[0].cs_init.orientation[0][0] 1.000000

linkpoint[0].cs_init.orientation[0][1] 0.000000

linkpoint[0].cs_init.orientation[0][2] 0.000000

linkpoint[0].cs_init.orientation[1][0] 0.000000

linkpoint[0].cs_init.orientation[1][1] 1.000000

linkpoint[0].cs_init.orientation[1][2] 0.000000

linkpoint[0].cs_init.orientation[2][0] 0.000000

linkpoint[0].cs_init.orientation[2][1] 0.000000

linkpoint[0].cs_init.orientation[2][2] 1.000000

linkpoint[0].trans_rot TRANS_X

linkpoint[0].visible 0

linkpoint[0].inverse 0

: