# ID 110432

Der String des eingelesenen Parameterwerts ist zu lang.
Beschreibung | Der String des eingelesenen Parameterwerts ist zu lang.
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der Auftragsbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Länge des Parameterwerts anpassen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktuelle Parametersatznummer.
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Länge des eingelesenen Parameterwerts.
%4: | Grenzwert [-]
Maximal zulässige Länge des Parameterwerts.
Fehlertyp | -