# ID 14309

Die Länge des Zapfens in X ist nicht oder unzulässig definiert.
Beschreibung | Keine oder ungültige Definition der Länge des Zapfens in X-Richtung.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Definieren der Zapfenlänge in X beim Zyklusaufruf mit einem Wert größer null.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm