# Grundsätzliches zum softwaretechnischen Sicherheitskonzept

Softwaretechnische Sicherheitsfunktionen im obigen Sinne sind grundsätzlich innerhalb der ISG-MCE bzw. der MCP realisiert.

Der sichere Zustand ist grundsätzlich der Default-Zustand, d.h. dieser sichere Default-Zustand kann über speziell dafür vorgesehene, sicherheitsrelevante Funktionsbausteine nur ausgeschaltet werden.

Die erforderlichen Funktionsbausteine zur Deaktivierung sind nicht Bestandteil der ISG Lieferung.

Da es sich beim HLI um eine speichergekoppelte Schnittstelle handelt, ist für die Kommunikation sicherheitsrelevanter Kommandos eine Realisierung gewählt worden, die sicherstellt, dass das einmalige Ausschalten einer sicherheitsrelevanten Funktion, das durch Setzten einer Speicherstelle beauftragt wird, nicht anstehen bleibt, falls die SPS den entsprechenden Sicherheitsfunktionsbaustein nicht mehr aufruft.