# Aktivierung (P-AXIS-00431)

P-AXIS-00431 | Aktivierung der Dynamikgewichtung
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die automatische wegabhängige Gewichtung in der Achse ein- bzw. ausgeschaltet.
Parameter | dynamic_weighting.enable
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Gewichtung ist in der Achse ausgeschaltet (Standard) 1: Gewichtung ist in der Achse eingeschaltet
Achstypen | T, R
Dimension | T: ---- | R: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |