# Implizite Abwahl der kinematischen Transformation (P-CHAN-00152)

P-CHAN-00152 | Implizite Abwahl der kinematischen Transformation am Programmende
Beschreibung | Bei manchen Maschinentypen ist es sinnvoll nur Verfahrbewegungen im Werkstückkoordinatensystem zu programmieren. Durch die implizite An-/Abwahl der konfigurierten Standardtransformation P-CHAN-00032 / P-CHAN-00264 in der CNC Steuerung kann die An-/Abwahl innerhalb des NC Programms entfallen.

Mit Hilfe dieses Parameters kann die konfigurierte Transformation automatisch mit dem Programmende abgewählt werden.

Parameter | auto_disable_kin_trafo
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Keine automatische Abwahl der konfigurierten Transformation (Standard). 1: Automatische Abwahl der konfigurierten Transformation am Programmende.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |