# ID 20944

G-Funktion bei aktiver C-Achsbearbeitung nicht erlaubt.
Beschreibung | Es wurde eine G-Funktion programmiert, die bei aktiver C-Achsbearbeitung nicht erlaubt ist.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Modifikation des NC-Programms.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Nummer der unzulässigen G-Funktion
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.