# Speichergröße für @P-Parameter (P-CHAN-00481)

P-CHAN-00481 | Speichergröße für @P-Parameter
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann der Speicherbereich für die Versorgungsparameter (@P-Parameter) der Zyklen erweitert werden. Die Angabe erfolgt in Byte.
Parameter | cycle_stack_memory
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 <= P-CHAN-00481 < MAX_UNS32
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3079.20