# ID 70040

Fehler im Antrieb konnte durch Reset nicht behoben werden.
Beschreibung | Der Fehler im Antrieb konnte durch einen Reset nicht behoben werden. Eine weiterführende Fehlerdiagnose kann mit Hilfe der Dokumentation des Antriebsherstellers vorgenommen werden.
Reaktion | Klasse | 5 | Abrupter Achsstopp für fehlerhafte Achse
Abhilfe | Klasse | 6 | Dokumentation des Antriebsherstellers konsultieren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp der betroffenen Achse s. P-AXIS-00020
%3: | Satznummer [-]
Satznummer des NC-Programms, bei der der Fehler auftrat.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.