# Geometrie- und Bearbeitungsdaten

Beim Aufruf der Zyklen kann unterschieden werden zwischen:

- Geometrieparameter
- Bearbeitungsparametern

Mit den Geometrie- und Bearbeitungsdaten werden die Versorgungsparameter des entsprechenden Zyklus belegt.

Die Geometrieparameter umfassen die Daten für die Definition von:

- Bezugsebene
- Rückzugsebene
- Sicherheitsabstand
- Absolute bzw. relative Bearbeitungstiefe die bei allen Zyklen in gleicher Weise erforderlich sind.
- Weitere bearbeitungsspezifische Koordinaten

Abb.: Allgemeine Geometrieparameter

Die Bearbeitungsparameter haben spezifische Bedeutung und Wirkung und werden in den einzelnen Zyklen näher beschrieben. Sie umfassen vorwiegend technologische Informationen wie z.B. Verweilzeiten, Anzahl Zustellungen, Drehrichtungen etc., also Daten die für den Bearbeitungsprozess erforderlich sind.