# ID 292064

Koppelkinematik: ID einer Teilkinematik kann nicht in der Kanalparameterliste gefunden werden.
Beschreibung | Innerhalb einer Koppelkinematik ist eine Teilkinematik in der kinematischen Kette konfiguriert, deren ID nicht in der Kanalparameterliste gefunden werden kann.
Reaktion | Klasse | - | Abhängig davon in welchem Modul der Fehler auftritt:

- Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
- Bewegungsstopp der Achsen.

Abhilfe | Klasse | - | Ändern des Namens innerhalb der kinematischen Kette der Koppelkinematik, oder ändern der ID der entsprechenden Kinematik, sodass beide übereinstimmen.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
ID der fehlerhaft konfigurierten Kinematik
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Interne Kennung der Fehlerursache (nur für Diagnose durch Experten)
Fehlertyp | -