# Echtzeit-Zyklus

## Umfang eines Echtzeit-Zyklus

Ein Echtzeit-Zyklus wird in einem NC-Programm definiert. Er besteht aus einer Reihe von Anweisungen und Kontrollstrukturen, wie z.B. $IF-Bedingungen.

Nach dem Laden und Starten in den Echtzeit-Teil der Steuerung wird der Echtzeit-Zyklus in jedem CNC-Takt komplett durchlaufen.

## Weiterführende Informationen

- Definition
- Trennung von Definition und Aktivierung
- Gültigkeit
- Aktion beim Beenden
- Zeitkritische Ausführung
- Verwaltung der Echtzeit-Zyklen
- $IF-Kontrollstruktur
- Mathematische Ausdrücke