# Fehlermeldungsinhalt, body RAM disk

RAM disk
Beschreibung | Fehlerinformation mit Bezug auf Zugriff auf die RAM-Disk
Datentyp | HLI_RUMPF_RAMDISK
ST-Pfad | pRamDiskErr : POINTER TO HLI_RUMPF_RAMDISK; pRamDiskErr := ADR(gpCh[channel_idx]^.mc_error.satz_r.rumpf.maske.err_mask[0]);
Beschreibung | Listentyp
ST-Pfad | .medium
Datentyp | UINT
Wertebereich | 1 – function block, 2 – PDU
Beschreibung | Code der Nachricht
ST-Pfad | .typ
Datentyp | UDINT
Wertebereich |
Beschreibung | Empfänger oder Sender der Nachricht
ST-Pfad | .partner
Datentyp | UDINT
Wertebereich |
Beschreibung | Dateiname
ST-Pfad | .file_name.zeichen
Datentyp | STRING(HLI_NAME_SIZE)
Beschreibung | Dateioffset in Bytes
ST-Pfad | .fileoffset
Datentyp | UDINT