# ID 51083

Zeitüberschreitung bei Antriebsanfrage.
Beschreibung | Bei einem Lese- oder Schreibzugriff an den Antrieb über (#IDENT WR/ #IDENT RD) ist die zulässige Antwortzeit überschritten worden. Die zulässige Dauer beträgt 10 Sekunden.
Reaktion | Klasse | 6 | Geführter Stopp der Achse
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen, ob beim Antrieb ein Problem vorliegt.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) des betroffenen Antriebs
%2: | Identifikationsnummer [-]
Nummer des Objekts, das keine Antwort erhalten hat. (Dezimaldarstellung)
%3: | Aktueller Wert [-]
Rückgabewert 1 des Service-Kanals
%4: | Aktueller Wert [-]
Rückgabewert 2 des Service-Kanals
Fehlertyp | -