# ID 296005

Maximale Anzahl der zu filternden Fehlertexte wurde überschritten.
Beschreibung | Die maximale Anzahl der zu filternden Fehlertexte ist begrenzt. Fehlertexte können sowohl plattform-, kanal- oder achsspezifisch gefiltert werden. ( P-STUP-00186, P-CHAN-00378, P-AXIS-00627) Diese jeweilige Anzahl wurde überschritten.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung, der Fehlertext wird nicht gefiltert.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren der Filterangabe. Angabe eines zusätzlichen Filters.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Angabe zur Lokalisierung des fehlerhaften Eintrags:

- Startuplist- für Hochlaufliste
- Channel- für Kanalparameterliste
- Axis- für Achsparameterliste

%2: | Aktueller Wert [-]
Bei Kanal- oder Achsparameterliste wird die Kanal-ID bzw. die logische Achsnummer ausgegeben.
%3: | Aktueller Wert [-]
Filterindex, in der der Fehler aufgetreten ist. error_filter[0].reason
%4: | Aktueller Wert [-]
Angegebene Anzahl Fehlertexte
%5: | Oberer Grenzwert [-]
Maximale Anzahl Fehlertexte
Fehlertyp | -