# ID 20110

Doppelprogrammierung der Vorschubanpassung.
Beschreibung | Im gleichen NC-Satz wurde mehr als eine G-Funktion aus der Gruppe der Vorschubanpassungen (G10/G11/G92 R) programmiert. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 G42 N20 G01 G11 X100 G10

:

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Unzulässige G-Funktion entfernen.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Nummer der unzulässig programmierten G-Funktion
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.