# ID 150092

Gleiche logische Tastennummer wurde mehrfach vergeben.
Beschreibung | Nach der Interpretation der Handbetriebsparameter wird eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt. Dabei wird festgestellt, dass bei der Parametrierung von Tasten dieselbe logische Tastennummer (P-MANU-00009) für mehrere Tasten verwendet wurde.
Reaktion | Klasse | 3 | Handbetriebsparameter werden nicht übernommen, aber der CNC-Systemhochlauf mit den Standardwerten fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 6 | Korrektur der Werte für die logische Tastennummer im Handbetriebsdatensatz, die mehrfach verwendet wurden.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Logische Tastennummer (P-MANU-00009) die für mehrere Tasten verwendet wurde.
%2: | Aktueller Wert [-]
Index des Tastenparametersatzes, der die mehrfach vergebene logische Tastennummer enthält.
%3: | Aktueller Wert [-]
Index des Tastenparametersatzes, der die mehrfach vergebene logische Tastennummer ebenfalls enthält.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.