# ID 20590

Zuviele bedingte Interpretieranweisungen verschachtelt.
Beschreibung | Bei der Programmierung verschachtelter bedingter Interpretieranweisungen (#IF/ #ELSE/#ENDIF) wird die zulässige maximale Verschachtelungstiefe überschritten. Syntaxbeispiel: Falsch: #IF P1==10 N10 G01 X10 Y10 F100

:

#IF

:

#IF

:

#ELSE

:

#IF

:

#ELSE

:

#ENDIF

:

:

#ELSE

:

#ENDIF

:

#ENDIF

:

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Verschachtelungstiefe der bedingten Interpretieranweisungen (#IF/#ELSE/#ENDIF) verringern. NC-Programmablauf vereinfachen.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
%2: | Grenzwert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.