# ID 20400

Nummer des P-Parameters ist 0, negativ oder größer als Maximalwert.
Beschreibung | Die programmierte Nummer des P-Parameters liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N20 P0=10

:

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Programmierte Nummer des P-Parameters muss im zulässigen Wertebereich liegen.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
%2: | Grenzwert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.