# ID 90125

Abstand Bezugspunkt zu Anwahlpunkt kleiner als Werkzeugradius.
Beschreibung | Die Länge des linearen Bewegungssatzes nach der Inneneckanwahl der WRK ist kleiner als der Werkzeugradius. Ursache dafür ist die Lage des Punktes, an der die WRK angewählt wurde. Dieser Punkt ist zu nah an der programmierten Kontur.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und modifizieren des Anwahlpunktes der WRK im NC-Programm.
Parameter | %1: | Satznummer [-]
Satznummer des Anwahlsatzes
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Länge des Anwahlsatzes
%3: | Unterer Grenzwert [-]
Mindestlänge des Anwahlsatzes
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.