# ID 21342

Kein Speicher für externe Variablen konfiguriert.
Beschreibung | Die CNC erhielt durch die SPS oder einen anderen Prozess (z.B. Object Browser) den Auftrag, die Beschreibung der Speicherbelegung für die externen Variablen bereitzustellen. Bei diesem Vorgang wird festgestellt, dass kein Speicher für die externen Variablen deklariert wurde.
Reaktion | Klasse | 2 | Die Beschreibung der Speicherbelegung für die externen Variablen wird nicht bereitgestellt.
Abhilfe | Klasse | 7 | Der Parameter P-STUP-00037 muss mit einem Wert > 0 parametriert werden.
Fehlertyp | -