# ID 21826

Negativ programmierter Vorschub-Faktor nicht erlaubt.
Beschreibung | Der Vorschub-Faktor wurde negativ programmiert.
Reaktion | Klasse | 2 | Neustart des NC-Kanals.
Abhilfe | Klasse | 3 | Vorschub-Faktor positiv belegen.
Parameter | %1: | Grenzwert [-]
Minimaler Vorschubfaktor.
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Aktueller, fehlerhafter Wert für den Vorschub-Faktor.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.