# ID 296004

Maximale Anzahl der zu filternden Fehler-IDs wurde überschritten.
Beschreibung | Die maximale Anzahl der zu filternden Fehler-IDs ist begrenzt. Fehler-IDs können sowohl plattform-, kanal- oder achsspezifisch gefiltert werden. ( P-STUP-00186, P-CHAN-00378, P-AXIS-00627) Diese jeweilige Anzahl wurde überschritten. error_filter[0].reason 20048, 14, 15, 17, 18, 1234
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung, die Fehler-ID wird nicht gefiltert.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren der Filterangabe. Angabe eines zusätzlichen Filters.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Angabe zur Lokalisierung des fehlerhaften Eintrags:

- Startuplist- für Hochlaufliste
- Channel- für Kanalparameterliste
- Axis- für Achsparameterliste

%2: | Aktueller Wert [-]
Bei Kanal- oder Achsparameterliste wird die Kanal-ID bzw. die logische Achsnummer ausgegeben.
%3: | Aktueller Wert [-]
Filterindex, in der der Fehler aufgetreten ist. error_filter[0].reason
%4: | Aktueller Wert [-]
Angegebene Anzahl Fehler-IDs
%5: | Oberer Grenzwert [-]
Maximale Anzahl Fehler-IDs
Fehlertyp | -