# ID 13140

Durchmesser oder Gewindedurchmesser nicht definiert.
Beschreibung | Für das Helikalfräsbohren ist die Angabe des Gewindedurchmessers zur Berechnung der Helikalbewegung erforderlich. Die Meldung wird erzeugt, wenn der Durchmesser nicht programmiert ist.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Helikalradius prüfen und festlegen, Versorgungsparameter korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm