# Parametrierung

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P1 | Bezugsebene (absolut)
@P2 | Rückzugsebene (absolut)
@P3 | Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)
@P4 | Taschentiefe (relativ zur Bezugsebene)
@P6 | Maximale Zustellung in XY beim Referenzzyklus (Maximal V.G.WZ_AKT.R) (Maximal V.G.WZ_AKT.R)
@P11 | Anzahl der Zustellungen (ohne Vorzeichen) Maximale Zustelltiefe berechnet sich aus [Tiefe (@P4) / Anzahl Zustellungen (@P11)]
@P31 | Bearbeitungsmodus: 1 = Spänebrechen 2 = Späneentleeren
@P35 | Referenzzyklus 1: SysMillContourPocket.ecy 2: SysMillContourSpigot.ecy
@P61 | Rückzugsabstand für Spänebrechen und Vorhalteabstand nach Späneentleeren (ohne Vorzeichen)
@P130 | Fräserradius beim Referenzzyklus
@P50 | Identifikationsnummer der Taschen- oder Rohteilkontur beim Referenzzyklus

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P16 | Schlichtaufmaß am Rand beim Referenzzyklus Standardwert = 0
@P30 | Bearbeitungsrichtung beim Referenzzyklus 0: Gleichlauffräsen (Standard) 1: Gegenlauffräsen
@P92 | Ausfahrmethode : 0 = Ausfahren im Eilgang (Standardwert) 1 = Ausfahren in Vorschubgeschwindigkeit
@P131 | Bohrtiefe Standardwert = Taschentiefe
@P132 | Vorschubgeschwindigkeit beim Bohren (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert = Aktiver Vorschub
@P133 | Spindeldrehrichtung beim Referenzzyklus 3: Uhrzeigersinn (Standard) 4: Gegenuhrzeigersinn
@P51 | Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus
@P52 | Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus
@P53 | Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus
@P54 | Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus
@P55 | Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus
@P56 | Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus
@P57 | Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus
@P58 | Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus
@P59 | Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus
@P60 | Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus