# Übersicht

ID | Parameter | Beschreibung
--- | --- | ---
P-AXIS-00568 | damping | Dämpfungsmaß der Eigenfrequenz
P-AXIS-00571 | mode | Mode des Vibration Guard
P-AXIS-00588 | active | Aktivierung des Vibration Guard
P-AXIS-00589 | freq | Eigenfrequenz der Maschine

Beschreibung | Achsparameter | Programmierparameter
Aktivierung | vib_guard.active | ON
Deaktivierung | - | OFF
Mode | vib_guard.mode | MODE
Eigenfrequenz der Maschine | vib_guard.freq | FREQ
Dämpfungsmaß der Eigenfrequenz | vib_guard.damping | DAMPING
Grenzwert für Toleranzüberwachung [mm] | - | AX_DEV
Bahngeschwindigkeit an Satzübergängen | - | ACC_FACT