# ID 80008

In der Gruppe ist bereits eine Achse mit diesem Index vorhanden.
Beschreibung | In der Achsgruppe existieren zwei oder mehrere Achsen mit demselben Index.
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der Auftragsbearbeitung
Abhilfe | Klasse | 6 | Achskonfiguration korrigieren Siehe [CHAN// Kapitel: Konfiguration der Bahnachsen]
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [-]
Bereits belegter Achsindex
%3: | Aktueller Wert [-]
Nummer der betroffenen Achsgruppe
Fehlertyp | -