# Parameter

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P2 | Geschätzter Zapfendurchmesser. Hier ist eine ungefähre Angabe ausreichend. Dient der Berechnung der Vorpositionierung.

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P7 | Nullpunktverschiebung, die beschrieben werden soll (WCS) G54 bis G59 Eingabe ohne Adresse "G" Falls nicht angegeben, dann nur Messung, aber kein Schreiben
@P9 | Verschieben des Messergebnisses entlang der X-Achse
@P10 | Verschieben des Messergebnisses entlang der Y-Achse
@P13 | Sicherheitsabstand zum Vorpositionieren
@P14 | Winkel zum 1. Messpunkt in Bezug auf X+ Achse [Grad] (Standard: 0)
@P15 | Fortschaltwinkel [Grad] (Standard: 120)
@P19 | Vorpositionieren in der Z-Achse, relativ
@P33 | Überfahrbereich [mm, inch] (Standard: 5)