# ID 90099

Abwahl Konturausblendprozess bei aktivem Prozess.
Beschreibung | Es erfolgte eine Abwahl des Konturausblendprozesses, obwohl eine Ausgleichsbewegung erkannt wurde, die zur Aktivierung des Prozesses geführt hat. Eine Ausgleichsbewegung ist eine Bewegung, die der programmierten Richtung entgegengesetzt ist.
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Mögliche Änderungen des NC-Programms:

1. Verwendung eines Werkzeuges um Ausgleichsbewegung zu verhindern
2. Abwahl der Konturausblendung (G140) im NC-Programm verschieben

Parameter | %1: | Satznummer [-]
Satznummer der Abwahl des Konturausblenden
Fehlertyp | -