# ID 50404

Initialisierungs/Parametrierungsfehler der kinematischen Transformation.
Beschreibung | Bei der Funktion Satzvorlauf und Wierderanfahren an die Kontur ist ein Initialisierung bzw. Parametrierungsfehler bei der kinematischen Transformation aufgetreten. Weitere Informationen zu kinematischen Transformationen siehe [KITRA] [PROG// Kapitel: 5-Achs-Funktionalität].
Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Parametrierung der kinematischen Transformation im MDS oder Werkzeugverwaltung prüfen und korrigieren.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.